**RAVA wastafel voor opbouw**

RVS 304 mat gepolijst - Opbouwmodel

Referentie: **120670**

 Beschrijving voor bestektekst

Ronde wastafel te plaatsen op blad, half-inbouw, 420 x 420 mm.

Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/ mengkraan.

Binnendiameter van de wastafel: 385 mm.

Uitsnĳding in het werkblad: 385 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1 mm.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Afgeronde vorm.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 2,6 kg.

30 jaar garantie.