**Zwarte RAVA wastafel voor opbouw**

RVS 304 mat zwart - Opbouwmodel

Referentie: **120670BK**

Beschrijving voor bestektekst

Ronde wastafel te plaatsen op blad, half-inbouw, 420 x 420 mm.

Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/ mengkraan.

Binnendiameter van de wastafel: 385 mm.

Uitsnĳding in het werkblad: 385 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Afwerking in mat zwart Teflon®.

Dikte rvs: 1 mm.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Afgeronde vorm.

Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 2,6 kg.

30 jaar garantie.