

TEMPOMIX 3 zelfsluitende wastafelmengkraan
Soepele bediening, op blad, H.255
Eéngreepsmengkraan

Referentie: 794120BK


 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden, aanpasbaar.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 3 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende perlator.

Kraanlichaam in rvs, hoogte van 255 mm voor wastafel op blad.

Afwerking in mat zwart.

PEX flexibels F3/8” met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met contramoer.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.
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