**Distributeur de savon automatique mural BINOPTIC**

Distributeur de savon liquide, savon mousse ou gel hydroalcoolique

Sur secteur, inox 304 noir mat, réservoir 0,5L

Référence: **512551BK**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural électronique.

Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique.

Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Bec en inox 304 noir mat.

Pompe doseuse antigaspillage.

Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque.

Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Compatible avec gel hydroalcoolique.

Longueur de bec totale : 115 mm.

Livré avec un réservoir 0,5 litre.

Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.

CE.