**Barre de maintien rabattable Basic blanc, L. 760 mm**

Inox époxy blanc

Ø 32 fixations visibles

Référence: **511516W**

Descriptif CCTP

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche en inox époxy blanc.

Fixations visibles par platine inox 6 trous.

Épaisseur de platine : 3,5 mm.

Dimensions : 760 x 300 x 100 mm.

Garantie 30 ans.

Marquage CE.