**Patère antipendaison Inox poli satiné**

Inox 304 poli satiné

Référence: **510104S**

Descriptif CCTP

Porte-manteau mural antipendaison adapté aux établissements pénitentiaires et hôpitaux psychiatriques.

 Antipendaison : la patère s'abaisse dès 30 kg de charge.

 Inox 304 poli satiné.

 Dimensions : Ø 90 x 68 mm.

 Garantie 30 ans.