**Distributeur de savon automatique sur vasque BINOPTIC**

Distributeur de savon liquide, savon mousse ou gel hydroalcoolique

Sur prise inox 304 noir, réservoir 0,5L

Référence: **512521BK**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon électronique sur gorge.

Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique.

Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Bec en Inox 304 noir.

Pompe doseuse antigaspillage.

Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque.

Distributeur de savon automatique : alimentation sur prise avec transformateur 230/6 V.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Compatible avec gel hydroalcoolique.

Longueur de bec : 105 mm.

Livré avec un réservoir 0,5 litre.

Garantie 30 ans.

CE.