**ALU opklapbaar douchezitje met vloersteun**

Opklapbaar douchezitje muurmodel

Structuur in wit geëpoxeerd Aluminium

Referentie: **510400**

 Beschrijving voor bestektekst

ALU opklapbaar douchezitje met vloersteun.

Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit.

Opklapbaar: met afgeremde op- en neerwaartse beweging, blijft in verticale stand staan.

Brede comfortabele kunststof steunlatten, gemakkelijk in onderhoud.

Inklapbare voetsteun met plooimechanisme.

Structuur in witte aluminium buis Ø 25 x 2 mm.

Verborgen bevestigingen.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 407 x 360 x 480 mm.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 82 x 545 mm.

Zithoogte: 480 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Aanbevolen maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

Douchestoel wandmontage met 30 jaar garantie. CE markering.