**SILVER doucheslang**

Slang in glad PVC FF1/2"

L.1,50 m

Referentie: **836T1**

Beschrijving voor bestektekst

SILVER doucheslang FF1/2'' in glad gewapend PVC in zilverkleur L.1,50 m.

Vergemakkelijkt het onderhoud en beperkt het vasthouden van bacteriën.

Buis in versterkt PVC met polyesterdraden, conform de Europese norm EN 1113.

Inwendige buis in glad PVC voor levensmiddelen.

Conische moeren 1/2".

Bestand tegen een trekkracht van 50 kg, op de torsie en de plooien.