**Bedpanspoeler**

Met stopkraan M1/2"

HOSPITAL handdouche met vrije uitloop

Referentie: **2592**

Beschrijving voor bestektekst

Bedpanspoeler met stopkraan met keramisch binnenwerk.

Luchtsnuiver en terugslagklep geïntegreerd.

Opaal wit gewapende PVC slang FF1/2" L.0,80 m.

HOSPITAL handdouche met vrije uitloop: water loopt wanneer de hendel niet is ingedrukt (de sluiting van de stopkraan is verplicht om zo te vermijden dat de slang blijvend onder druk staat).

Handdouche met demonteerbare en gebogen (30°) kop.

Witte muurhouder en schroef.

30 jaar garantie.