**HYGIÉNA handdouche met standaard bediening**

Met demonteerbare en gebogen straalbreker aan 65°

Referentie: **434065**

Beschrijving voor bestektekst

HYGIÉNA handdouche met standaard bediening met demonteerbare en gebogen straalbreker aan 65°.

Krachtige straal voor een goede reiniging van de bedpan, zonder risico op spatten.

Messing verchroomd en wit polypropyleen.

Witte muurhouder en schroef.