**Haakse muurkoppeling**

Met moer met platte kraag

M1/2" - M3/4"

Referentie: **841027.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Haakse muurkoppeling in messing verchroomd.

Moer met platte kraag Ø 14.

Bevestiging met platte schroef.

M1/2" - M3/4".

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.