**Opklapbare Basic greep, mat, L. 850 mm**

Rvs 304 mat gepolijst

Ø 32

Referentie: **35164S**

 Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare Basic muursteun, Ø 32, voor mindervaliden.

Steungreep voor WC of douche in rvs 304 mat gepolijst.

Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 6 bevestigingsgaten.

Dikte van de bevestigingsplaat: 3,5 mm.

Afmetingen: 850 x 300 x 100 mm.

30 jaar garantie.

CE markering.