**Medische scrub met lage spatwand**

RVS 304 mat gepolijst - 2 plaatsen - Design "Hygiëne +"

Zonder kraangat

Referentie: **186020**

Beschrijving voor bestektekst

Medische scrub met spatwand van 75 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of zorginstellingen.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,2 mm.

L. 1400 mm. 2 plaatsen. Zonder kraangat.

Glad oppervlak en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging.

Design "Hygiëne+": beperking van bacteriehaarden, verborgen sifon en vereenvoudigde hygiëne.

Afloop rechts. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht : 26,6 kg.

30 jaar garantie.