**Toiletrolhouder te bevestigen op greep, verchroomd**

Verchroomd ABS

Referentie: **510081P**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder voor steungreep.

Verchroomd ABS.

Installatie zonder de opklapbare greep te verwijderen.

Antidiefstal vergrendeling.

Anti-rotatiepen.

Closetrolhouder voor greep Ø 32.

30 jaar garantie .