**Elektroventiel**

Voor het gamma TEMPOMATIC

MM1/2" - 12 V - Met filter

Referentie: **495626**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel met filter.

Voor producten van het gamma TEMPOMATIC.

Aansluiting M1/2".

Werking met stroomtoevoer 12 V.

Afmetingen: 62 x 50 mm.