**Miroir incassable inox autocollant, H. 600 mm**

Miroir de toilette incassable

Inox 304 poli "miroir"

Référence: **3453**

Descriptif CCTP

Miroir mural rectangulaire en inox 304 bactériostatique poli "miroir".

Épaisseur Inox : 1 mm.

Autocollant.

A poser sur une surface bien plane.

Miroir incassable.

Dimensions : 1 x 400 x 600 mm.

Miroir incassable inox garanti 30 ans.