**Rechte stang voor douchegordijn**

Regelbaar door eenvoudige draaibeweging

Tussen 0,80 en 1,40 m

Referentie: **359**

 Beschrijving voor bestektekst

Regelbare rechte stang voor douchegordijn.

Douchegordijnstang, regelbaar tussen 0,80 m en 1,40 m door eenvoudige draaibeweging van de buis.

Buis in glanzend gepolijst rvs 304.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

30 jaar garantie.