**Becs jetable BIOCLIP**

Bec L.125 Ø22 pour mitigeur à bec déclipsable

15 pièces

Référence: **20015**

Descriptif CCTP

Becs BIOCLIP déclipsables jetables en Hostaform® recyclable L.125 ∅ 22.

Becs avec brise-jet étoile.

Becs à intérieur lisse limitant la prolifération bactérienne.

Conviennent à toutes les robinetteries à bec BIOCLIP.

Livrés par boîte de 15 pièces avec emballage individuel.