**Bec col de cygne orientable**

L.150 mm, H.120 mm

Sur vasque

Référence: **967152**

Descriptif CCTP

Bec col de cygne M1/2".

L.150 mm, H.120 mm.

Fixation par contre-écrou.

Laiton chromé.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.