

Transformateur
Sans boîtier
Pour 1 à 5 TEMPOMATIC

Référence: 406000


Descriptif CCTP

Transformateur 230/12 V pour alimentation électrique.

Compatible de 1 à 5 TEMPOMATIC.

Nu (sans boîtier) adaptable sur rail DIN.

L.35 mm.

Garantie 30 ans.
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