**Tubulure d'alimentation encastrable**

Pour urinoir siphonique ou ordinaire

F1/2", Ø 35

Référence: **758135**

Descriptif CCTP

Alimentation encastrable pour urinoir siphonique ou ordinaire.

F1/2", Ø 35.

Garantie 30 ans.