**Cache fixations pour barre de maintien rabattable, brillant**

ABS chromé

Référence: **510150**

Descriptif CCTP

Cache fixation en ABS chromé pour barre d'appui WC.

Cache les vis de fixation lorsque la barre de maintien rabattable est retirée.

Limite le nombre de barres d'appui rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Livré avec vis Inox pour mur béton.

Garantie 30 ans.