**Keramisch sequentieel binnenwerk Ø35**

Binnenwerk met basis en ring

Referentie: **N264**

 Beschrijving voor bestektekst

Keramisch sequentieel binnenwerk Ø35 met basis en ring.

Binnenwerk voor wastafelmengkranen muurmodel 2640, 2641.