

Alimentation secteur pour TEMPOMATIC 7



Référence: ACEX9022


Descriptif CCTP

Alimentation secteur pour TEMPOMATIC 7.

Pour prise EU 100-240V AC - 6.75 V DC.

Coupure de sécurité en cas de panne de tension secteur.

Longueur câble : 700 mm.
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