433622

**Zwarte voorspoelkolom zonder kraan**

Referentie: 433622

Beschrijving voor lastenboek

Zwarte voorspoelset met korte zuil 3/4" in messing voor muurkraan.

Tapkraan met:

- Draaibare getrokken uitloop L.200.

Volledig debiet in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

10 jaar garantie.