**Porte-savon pour barre de douche, coulissant clipsable, blanc**

Nylon blanc

Référence: **510120N**

Descriptif CCTP

Porte-savon pour barre de maintien, coulissant et clipsable translucide en polyamide haute résistance (Nylon) blanc brillant.

Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.

Porte-savon pour barre de douche Ø 25 et 32.

Garantie 30 ans.