**Flexible de douche polyamide**

Flexible noir FF1/2"

L.1,50 m

Référence: **830T1**

Descriptif CCTP

﻿Flexible de douche polyamide noir FF1/2" L.1,50 m.

Flexible universel en EPDM alimentaire renforcé avec des fils de polyamide conforme à la norme européenne EN 1113.

Écrou conique métal 1/2" et écrou moleté métal 1/2".

 Résistance à la traction (50 kg), à la torsion et aux flexions.