**Bec col de cygne orientable**

L.200 mm, H.200 mm

Sur vasque

Référence: **967202**

Descriptif CCTP

Bec col de cygne M1/2".

L.200 mm, H.200 mm.

Fixation par contre-écrou.

Laiton chromé .

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.