**Bec fixe**

L.160 mm

Mural

Référence: **947170**

Descriptif CCTP

Bec mural Ø 32, M1/2".

L.160 mm.

Laiton massif chromé.

Brise jet antitartre régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.