**Douchepaneel**

Mechanisch

Bovenaansluiting, handdouche, aluminium

Referentie: **791350**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanisch douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Mechanische niet-zelfsluitende douche mengkraan.

Verstelbare handdouche op verchroomde stang met doucheslang.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

Verborgen bevestigingen.

Filters.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.