**GYM CONFORT douchekop**

Met rooster

Plafondmodel, Ø 68

Referentie: **711002**

 Beschrijving voor bestektekst

Hangende draaibare douchekop.

Kalkwerend.

30 l/min bij 3 bar zonder debietbegrenzer.

EXTRA F1/2", Ø 68.

30 jaar garantie.