**Contre-écrou**

A 3 vis

F1/2"

Référence: **826315**

Descriptif CCTP

Contre-écrou en laiton brut F1/2".

Pour robinet ou bec TC 1/2".

Bride de renfort derrière cloison ou sous vasque.

3 vis Inox.

Livré avec rondelle Ø 44.

Garantie 30 ans.