**Rechte koppeling**

Voor door-de-muur bevestiging 39 mm, M1/2" - M3/4"

2 stuks

Referentie: **846427.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte koppeling in verchroomd messing.

Voor door-de-muur bevestiging, met muur van 39 mm.

M1/2" - M3/4".

L.73 mm.

Rozet Ø 50.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.