**Distributeur de savon mural, 0,5 litre**

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique

A déclenchement souple, inox 304 poli satiné

Référence: **510586**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural à déclenchement souple.

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.

Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Capot en inox 304 bactériostatique.

Capot articulé monobloc (en une seule pièce) pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Bouton poussoir à déclenchement souple : adapté à tous, personne à mobilité réduite, handicapé, enfant...

Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d’appui prolongé.

Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau).

Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.

Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon.

Fenêtre de contrôle de niveau.

Finition inox 304 poli satiné.

Épaisseur inox : 1 mm.

Contenance : 0,5 litre.

Dimensions : 90 x 105 x 185 mm.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.

Compatible avec gel hydroalcoolique.

Distributeur de savon mural garanti 30 ans.