**Receveur de douche extraplat**

800 x 800 mm

Référence: **150500**

Descriptif CCTP

Receveur de douche à encastrer, 800 x 800 mm.

Adapté aux personnes à mobilité réduite : receveur extraplat.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Pente d’écoulement.

Livré avec une bonde 1"1/2 et siphon.

Surface antidérapante.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14527.

Poids : 8,5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0513050000]