**Lave-mains Inox mécanique SXS**

Inox 304 poli satiné - Commande au genou - Avec dosseret

Sans robinetterie

Référence: **181320**

Descriptif CCTP

Lave-mains à accrocher au mur.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Finition anticoupures.

Avec dosseret.

Version sans robinetterie.

Existe en version complète, avec robinetterie et prémélangeur (réf. 182320).

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 4,3 kg.

Garantie 30 ans.