**Raccord décalé**

De 12 mm, standard, fonction STOP/CHECK

M1/2" - M3/4", L.62 mm, 2 pièces

Référence: **855755.2P**

Descriptif CCTP

Raccord décalé standard de 12 mm.

M1/2" - M3/4".

Rosace Ø 65.

L.62 mm

Avec fonction STOP/CHECK :

- Fonction STOP : robinet d’arrêt intégré.

- Fonction CHECK : vérification de l’étanchéité des clapets antiretour lorsque le mitigeur en est équipé (brevet DELABIE).

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.