**Dosseret WC confort Be-Line®**

Structure aluminium époxy blanc mat

Polyuréthane noir

Référence: **511928W**

Descriptif CCTP

Dosseret WC confort Be-Line® pour personne à mobilité réduite (PMR).

Structure en aluminium époxy blanc mat.

Dossier WC souple en polyuréthane.

Dimensions : 150 x 513 x 173 mm.

Garantie 30 ans.

Marqué CE.