**Cartouche céramique séquentielle Ø35**

Cartouche avec embase

Avec insert

Référence: **N243I**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique séquentielle Ø35 avec embase.

Cartouche pour mitigeurs de lavabo muraux 2437 et 2437S.