**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC 4

A piles

Référence: **490446**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour TEMPOMATIC 4.

Fonctionne avec une alimentation à piles 6V (incluses).

Dimensions : 67 mm, Ø 51.