**Colonne de prélavage longue**

Sans robinet de puisage

Référence: **433820**

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage longue en laiton H. 816 mm.

Colonne sans robinet de puisage.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.