**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOCHASSE WC

Temporisation ~7 s

Référence: **743705**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOCHASSE WC à levier.

Pour robinet de WC 1"1/4.

Temporisation ~7 s.