**Cartouche thermostatique séquentielle**

Cartouche thermostatique SECURITHERM

Pour gamme H961x

Référence: **N961**

Descriptif CCTP

Cartouche thermostatique pour mitigeurs séquentiels muraux.

Cartouche SECURITHERM pour gamme H9610/H9611.