**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSTOP 2 et TEMPOMIX 2 lavabo

Temporisation ~7 s, système antiblocage AB

Référence: **743908**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP 2 et TEMPOMIX 2 lavabo.

Temporisation ~7 s.

Système antiblocage AB.