**Distributeur de savon mural**

Distributeur de savon liquide pour gaine technique

Inox 304 poli

Référence: **729170**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural.

Modèle pour pose en gaine technique pour traversée de cloison jusqu’à 190 mm.

Distributeur de savon liquide.

Corps et poussoir en Inox 304 poli.

Système antigoutte (étanche à l'eau).

Pour réservoir éloigné (fourni sans réservoir) avec tube souple de 1,20 m.

Distributeur de savon mural garanti 30 ans.