**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC 4

A piles

Référence: **490454**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour TEMPOMATIC 4 (remplace 490446).

Fonctionne avec une alimentation à piles 6V (incluses).

Dimensions : 56 mm, Ø 51.