**TEMPOSTOP AB**

Pour TEMPOSTOP AB

Temporisation ~ 7 s

Référence: **747122L**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé anti-blocage pour TEMPOSTOP AB en traversée de cloison.

Temporisation ~ 7 s.