**TEMPOMIX lavabo M3/4"**

Temporisation ~7s

Référence: **796210**

Descriptif CCTP

Commande pour TEMPOMIX lavabo, ~7s.

Pour cloison de 220mm max.