**Cartouche céramique séquentielle Ø35**

Cartouche avec embase et bague

Référence: **N264**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique séquentielle Ø35 avec embase et bague.

Cartouche pour mitigeurs de lavabo muraux 2640, 2641.